巴宜区2026年第1季度环境质量报告
根据《林芝市巴宜区2026年环境质量监测方案》，巴宜区对环境空气、地表水断面、城镇集中式饮用水水源地、农村试点环境质量开展监测工作，现将2026年第1季度环境质量公告如下：
一、县域环境空气质量状况
巴宜区主城区设有林芝市监测站、林芝市人民医院两个环境空气质量自动监测站点，对二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物、细颗粒物、一氧化碳、臭氧六个项目进行24小时不间断监测。2026年第1季度有效监测天数90天，空气优良天数90天,优良率100%。
二、地表水环境质量状况
巴宜区布设水质监测断面3个，其中国控断面两个（尼洋河下游1000米、林芝米瑞），县控断面一个（尼洋河上游500米），监测项目26项。
1月份各断面水质达到《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）情况：尼洋河上游500米断面水质达到Ⅱ类标准；尼洋河下游1000米断面水质达到Ⅱ类标准；林芝米瑞断面水质达到Ⅱ类标准。
2月份各断面水质达到《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）情况：尼洋河上游500米断面水质达到Ⅱ类标准；尼洋河下游1000米断面水质达到Ⅱ类标准；林芝米瑞断面水质达到Ⅱ类标准。
3月份各断面水质达到《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）情况；尼洋河上游500米断面水质达到Ⅰ类标准；尼洋河下游1000米断面水质达到Ⅰ类标准；林芝米瑞断面水质达到Ⅱ类标准。
三、城市集中式饮用水水源地环境质量状况
巴宜区布设城市集中式饮用水水源地监测点位三个，分别为八一镇第一自来水厂水源地（地表水）、林芝市第一水厂地下水集中式饮用水水源地（地下水）、八一镇第二自来水厂水源地（地下水），按月开展水质监测工作。
1月份八一镇第一自来水厂水源地开展监测项目62项，水质达到《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅱ类标准；林芝市第一水厂地下水集中式饮用水水源地和八一镇第二自来水厂水源地均开展监测项目39项，水质均达到《地下水环境质量标准》（GB 14848-2017）Ⅱ类标准。

2月份八一镇第一自来水厂水源地开展监测项目62项，水质达到《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅱ类标准；林芝市第一水厂地下水集中式饮用水水源地和八一镇第二自来水厂水源地均开展监测项目39项，水质分别达到《地下水环境质量标准》（GB 14848-2017）Ⅱ、Ⅰ类标准。
3月份八一镇第一自来水厂水源地开展监测项目62项，水质达到《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅰ类标准；林芝市第一水厂地下水集中式饮用水水源地和八一镇第二自来水厂水源地均开展监测项目39项，水质均达到《地下水环境质量标准》（GB 14848-2017）Ⅲ类标准。
四、乡镇集中式生活饮用水水源地水质状况
2026年巴宜区对城区范围外的六个乡镇集中式生活饮用水水源地按季度开展水质监测，其中鲁朗镇水源地为地下水监测项目39项，林芝镇等5个水源地为地表水每个水源地监测项目61项。根据第1季度监测数据显示，百巴镇、更章门巴民族乡2个水源地达到《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅰ类标准、林芝镇、布久乡、米瑞乡3个水源地达到《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅱ类标准；鲁朗镇水源地达到《地下水环境质量标准》（GB 14848-2017）Ⅱ类标准。
五、农村环境质量状况
2026年巴宜区对林芝镇嘎拉村、百巴镇色贡村、更章门巴民族乡白玛店村、布久乡杰麦村、鲁朗镇罗布村、扎西岗村、东巴才村、明吉村、拉月村、东久村、洛木村、白木村、巴嘎村、布久乡麦巴村、仲果村、孜热村、朵当村、简切村、珠曲登村、嘎玛村共20个村庄按季度开展农村环境质量试点监测工作。每季度对上述每个农村水源地开展监测项目29项，根据第1季度监测报告显示更章乡门巴民族乡白玛店村、鲁朗镇拉月村、东久村、白木村、巴嘎村、布久乡嘎玛村6个村庄地表水水源地水质达到《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅰ类标准；百巴镇色贡村、布久乡麦巴村2个村庄地表水水源地水质达到《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类标准；其余12个村庄地表水水源地水质达到《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅱ类标准。
第1季度环境空气质量监测中20个村庄二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物、细颗粒物、臭氧、一氧化碳六个项目均达到《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）表1中的一级标准，空气质量均为优。
第1季度农业面源污染控制断面：林芝镇康扎村捌弄曲下游500m点位所测7个项目达到《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅰ类标准。
